**Einrichtung von Funktionen via Telefon**

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie einige Funktionen Ihrer TK-Anlage direkt mit dem Telefon bedient werden können. Bitte beachten Sie, dass dies ein direkter Eingriff in die TK-Anlage ist und bei unsachgemäßer Handhabung zu Störungen führen kann.

**Handhabung:**

Die hier beschriebenen Funktionen sind alle Interaktiv. Das bedeutet, dass eine direkte Führung durch die TK-Anlage vorgenommen wird um Ihnen die Eingabe zu erleichtern.

Alle Eingaben finden direkt über die Telefontastatur statt und geben ein akustisches Feedback direkt am Telefonhörer/Headset.

**Funktionen:**

 Ansage Ihrer Durchwahl

 \*65

 Ansage der Zeit

 \*60

 Anrufweiterleitung (alle Anrufe)

 aktivieren: \*72

 deaktivieren: \*73

 Anrufweiterleitung (bei Besetzt)

 aktivieren: \*90

 deaktivieren: \*91

 Anrufweiterleitung (bei nicht Beantwortung)

 aktivieren: \*52

 deaktivieren: \*53

 Voicemailbox Abrufen

 \*98

**Beispiel:**

Ansage der eigenen Durchwahl:

 Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*65 🡪 wählen

 Eigene Durchwahl wird von TK-Anlage angesagt.

 Hörer auflegen

Anrufweiterleitung (alle Anrufe) – aktivieren

 Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*72 🡪 wählen

 TK-Anlage Fragt nach eigener **Durchwahl** 🡪 **Durchwahl** eingeben und mit # bestätigen

 TK-Anlage Fragt nach **Zielrufnummer** 🡪 **Zielrufnummer** eingeben und mit # bestätigen

TK-Anlage wiederholt die Eingabe und bestätigt Aktivierung der Umleitung.

 Hörer auflegen

Anrufweiterleitung (alle Anrufe) – deaktivieren

 Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*73 🡪 wählen

 TK-Anlage bestätigt Deaktivierung.

 Hörer auflegen