**Einrichtung von Funktionen via Telefon**

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie einige Funktionen Ihrer TK-Anlage direkt mit dem Telefon bedient werden können. Bitte beachten Sie, dass dies ein direkter Eingriff in die TK-Anlage ist und bei unsachgemäßer Handhabung zu Störungen führen kann.

**Handhabung:**

Die hier beschriebenen Funktionen sind alle Interaktiv. Das bedeutet, dass eine direkte Führung durch die TK-Anlage vorgenommen wird um Ihnen die Eingabe zu erleichtern.

Alle Eingaben finden direkt über die Telefontastatur statt und geben ein akustisches Feedback direkt am Telefonhörer/Headset.

**Funktionen:**

Ansage Ihrer Durchwahl

\*65

Ansage der Zeit

\*60

Anrufweiterleitung (alle Anrufe)

aktivieren: \*72

deaktivieren: \*73

Anrufweiterleitung (bei Besetzt)

aktivieren: \*90

deaktivieren: \*91

Anrufweiterleitung (bei nicht Beantwortung)

aktivieren: \*52

deaktivieren: \*53

Voicemailbox Abrufen

\*98

**Beispiel:**

Ansage der eigenen Durchwahl:

Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*65 🡪 wählen

Eigene Durchwahl wird von TK-Anlage angesagt.

Hörer auflegen

Anrufweiterleitung (alle Anrufe) – aktivieren

Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*72 🡪 wählen

TK-Anlage Fragt nach eigener **Durchwahl** 🡪 **Durchwahl** eingeben und mit # bestätigen

TK-Anlage Fragt nach **Zielrufnummer** 🡪 **Zielrufnummer** eingeben und mit # bestätigen

TK-Anlage wiederholt die Eingabe und bestätigt Aktivierung der Umleitung.

Hörer auflegen

Anrufweiterleitung (alle Anrufe) – deaktivieren

Hörer abnehmen 🡪 Code eingeben: \*73 🡪 wählen

TK-Anlage bestätigt Deaktivierung.

Hörer auflegen